|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 創新樓3樓廁所設施   |  |  | | --- | --- | | 名  稱 | 規  格 | | 廁所空間尺寸 | 長度300㎝，寬度230㎝ | | 馬桶尺寸 | 80×94㎝，右邊扶手下沿72㎝、上沿137㎝，左邊扶手下沿55㎝、上沿75㎝ | | 洗手台尺寸 | 50×64㎝、自地面起至洗手台面80㎝；扶手上沿83㎝ | | | |
| 信實樓2樓廁所設施   |  |  | | --- | --- | | 名  稱 | 規  格 | | 廁所空間尺寸 | 長度232㎝，寬度182㎝ | | 馬桶尺寸 | 70×76㎝，右邊扶手下沿58㎝、上沿78㎝，左邊扶手下沿54㎝、上沿74㎝ | | 洗手台尺寸 | 50×64㎝、自地面起至洗手台面80㎝；扶手上沿80㎝ | | | |
| 景德樓1樓廁所設施   |  |  | | --- | --- | | 名  稱 | 規  格 | | 廁所空間尺寸 | 長度216cm，寬度210cm | | 馬桶尺寸 | 43×70cm，右邊扶手下沿55cm、上沿74cm，左邊扶手下沿55cm、上沿74cm | | 洗手台尺寸 | 45×55cm、自地面起至洗手台面80cm；扶手上沿81cm | | | |
| 創新樓1樓女廁設施   |  |  | | --- | --- | | 名  稱 | 規  格 | | 廁所空間尺寸 | 長度235㎝，寬度206㎝ | | 馬桶尺寸 | 80×70㎝，右邊扶手下沿59㎝、上沿80㎝，左邊扶手下沿75㎝、上沿140㎝ | | 洗手台尺寸 | 78×64㎝、自地面起至洗手台面80㎝；扶手上沿79㎝ | | | |
| 創新樓1樓男廁設施   |  |  | | --- | --- | | 名  稱 | 規  格 | | 廁所空間尺寸 | 長度220㎝，寬度189㎝ | | 馬桶尺寸 | 80×70㎝，右邊扶手下沿75㎝、上沿140㎝，左邊扶手下沿55㎝、上沿76㎝ | | 洗手台尺寸 | 50×64㎝、自地面起至洗手台面80㎝；扶手上沿80㎝ | | | |
|  |  | |
| 謙敬樓無障礙電梯   |  |  | | --- | --- | | 名  稱 | 規  格 | | 載重 | 700kg(10人座) | | 速度 | 60公尺/分鐘 | | 停數 | 7停(GL層：前開，B1、1~5樓：後開) | | 開門尺寸 | 淨寬：80㎝；淨高210㎝ | | 車廂尺寸 | 淨寬：140㎝；淨深：125㎝；淨高：230㎝ | | 扶手裝置 | 車廂扶手離地73㎝，裝置∮3.8㎝不銹鋼扶手 | | 通報訊號 | 自動通報到達樓層 | | 車廂操作盤 | 1. 車廂壁板側離地80㎝設專供乘座輪椅專用之操作盤乙個(含有樓層按鈕，緊急呼叫按鈕及隱藏式對講機)。 2. 車廂直式操作盤上附盲人點字板供視障者使用。 | | 光電管裝置 | 車箱出入口裝置安全履外，另裝設兩組光電管，分別裝於踏板面以上20及55㎝處。 | | 樓層點字標示 | 乘場出入口門框兩側距地面130~140㎝間設置樓層浮凸標示。 | | |
| 信實樓無障礙電梯   |  |  | | --- | --- | | 名  稱 | 規  格 | | 載重 | 600kg(9人座) | | 速度 | 60公尺/分鐘 | | 停數 | 5停(1~5樓：前開) | | 開門尺寸 | 淨寬：80㎝；淨高210㎝ | | 車廂尺寸 | 淨寬：125㎝；淨深：140㎝；淨高233㎝ | | |
| 創新樓無障礙電梯(樓梯側)   |  |  | | --- | --- | | 名  稱 | 規  格 | | 載重 | 900kg(13人座) | | 速度 | 60公尺/分鐘 | | 停數 | 10停(B1、1~9樓：前開) | | 開門尺寸 | 淨寬：90㎝；淨高210㎝ | | 車廂尺寸 | 淨寬：135㎝；淨深：160㎝；淨高230㎝ | | |
| 創新樓無障礙電梯(保健室側)   |  |  | | --- | --- | | 名  稱 | 規  格 | | 載重 | 900kg(13人座) | | 速度 | 60公尺/分鐘 | | 停數 | 10停(B1、1~9樓：前開) | | 開門尺寸 | 淨寬：90㎝；淨高210㎝ | | 車廂尺寸 | 淨寬：135㎝；淨深：160㎝；淨高230㎝ | | 扶手裝置 | 車廂扶手離地75㎝，裝置扁型不銹鋼扶手 | | 車廂操作盤 | 車廂壁板側離地95㎝設專供乘座輪椅專用之操作盤乙個(含有樓層按鈕，緊急呼叫按鈕及隱藏式對講機)。 | | |